天津冶金集团天材科技发展有限公司设备招标采购公告

一、 **招标项目概况**

天津冶金集团天材科技发展有限公司就轧管机设备采购项目进行招标。

1.技术参数表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  项目 |  | 参数 |
| 1 | 毛坯管 | 外径（毫米） | Ф11-Ф23 |
| 2 | 壁厚（毫米） | 0.3-2 |
| 3 | 长度（米） | 0.8-5 |
| 4 | 外径公差（毫米） | 0.2 |
| 5 | 内孔公差（毫米） | 0.2 |
| 6 | 成品管 | 外径（毫米） | Ф10-Ф20 |
| 7 | 壁厚（毫米） | 0.2-1.5 |
| 8 | 外径公差（毫米） | ±0.03 |
| 9 | 内孔公差（毫米） | 0.03 |
| 10 | 最大长度（米） | ≦7 |
| 11 | 表面粗糙度Ra | 0.8 |
| 12 | 机头 | 次数（次/分） | ≦110 |
| 13 | 行程长度（毫米） |  / |
| 14 | 送进量（毫米/次） | 无极可调 |
| 15 | 回转送进方式 | 伺服电机驱动 |
| 16 | 延伸系数 | ≦1.7 |
| 17 | 上料、出料模式 | 手动 |

1. 设备的基本要求，常用加工范围管直径12mm-20mm。
二、 **投标人资格要求**
2. 资质文件：营业执照、法人授权委托书（含法人、被授权人身份证复印件）、银行开户证明。
3. 业绩：近三年类似项目业绩（需提供至少三个不同合作厂家的合

同）。

3.具有良好的银行资信和商业信誉，在最近三年内没有骗取中标和严重违约等问题。

4.投标人近三年来在招标活动中没有骗取中标、违约或欺诈行为、提供虚假资料、串通投标等不良行为。

5.具备一定资金实力，接受天材公司的付款方式。

6.以上资料需提供原件或复印件加盖公章。

三、**投标人投标、报价要求：**

投标人需提供①报价单（需注明最早供货及安装时间）及付款要求②营业执照复印件③项目所需资质证明复印件④其他投标人自愿提供的资料

凡有意参加投标的单位，请请将报价单及“第二条投标人资格要求”中资料等附件封装后于2020年5月10日下午16时前，以电子邮件、邮寄或到场送达的方式至天材科技招标办。投标人公司名称、联系人、联系电话、电子邮箱等内容须确保提供无误。

欢迎有实力、讲诚信、有合作意向的专业承包商前来报名。

公司地址：天津自贸试验区（空港经济区）航空路60号。

业务部门：招标办

邮箱号：xtcs\_zb@163.com

联系电话：022-24896276

联系人：蔺怀东
**四、开标：**

1.开标地点：天材科技发展有限公司院内；

2.评标方式：非公开，不需承揽人到场。

五、 举报投诉方式：特别条款：天材公司举报投诉方式。可采用电话、微信、微信公众号、电子邮箱等方式进行举报投诉，倡导实名。举报投诉手机号码：15930959111；举报投诉微信号码：15930959111；举报投诉微信公众号：SJJC111；举报投诉电子邮箱：sjjc111@126.com。